Relatório

Dispositivos de rede (redes estáticas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| S2 P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| S3 P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| AP 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | IP-address (IPV4 e IPV6) | Mascara de subrede | Gateway | Gama de endereços válidos | Gama de endereços dinâmico |
| Op 1 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Op 2 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Op 3 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Op 4 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Op 5 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Op 6 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Op 7 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Op 8 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Op 9 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Cm 1 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Cm 2 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Cm 3 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Cm 4 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Cm 5 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Cm 6 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Cm 7 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Cm 8 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Cm 9 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| S1 P1 | 10.10.10.1 | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| S2 P1 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| S3 P1 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| AP 1 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Dinamico |
| S1 P2 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| S2 P2 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| S3 P2 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| AP 2 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| S1 P3 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| S2 P3 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| S3 P3 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| AP 3 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| S1 nivel 0 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| S2 nivel 0 | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| R.reencaminhamento | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| R.standy | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| R.Virtual | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Custer | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Servidor WEB | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
| Servidor DNS | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |
|  | Dinamico | 255.255.255.0 |  |  |  |
| Dinamico |

Pass enable - cisco

S1 vlan 10 comercial – 10.10.10.1 255.255.255.0

S1 vlan 20 operacional -10.10.20.1 255.255.255.0

Vlan 30 coms -10.10.30.1 255.255.255.0